

Тестування електрочайника

1. Перевірити чи чайник вмикається
2. Перевірити чи чайник вимикається
3. Спробувати увімкнути увімкнутий чайник
4. Спробувати вимкнути вимкнутий чайник
5. Спробувати увімкнути чайник без води
6. Перевірити чи чайник не вмикається самовільно
7. Перевірити чи чайник не вимикається самовільно
8. Перевірити чи кришка чайника відчиняється
9. Перевірити чи кришка чайника зачиняється
10. Перевірити ти кришка чайника не відчиняється самовільно
11. Перевірити чи кришка чайника не зачиняється самовільно
12. Спробувати відкрити відчинену кришку
13. Спробувати зачинити зачинену кришку
14. Спробувати відламати кришку
15. Перевірити чи вода нагрівається після увімкнення чайника
16. Перевірити чи вода нагрівається після вимкнення чайника
17. Перевірити чи вода закипає(нагрівається до 100°C)
18. Перевірити воду на токсичність після її нагрівання в електрочайнику
19. Перевірити наявність накипу після одного кип’ятіння, десяти, сотні кип’ятінь
20. Перевірити легкість чищення від накипу
21. Перевірити чи чайник автоматично вимикається після закипання(нагрівання до 100°C) води
22. Перевірити чи чайник не вимикається автоматично після нагрівання води менше 100°C(кип’ятіння)
23. Перевірити чи об’єм максимальної кількості води, що можна налити до чайника відповідає вказаному
24. Спробувати налити більше води, ніж вказано і увімкнути чайник
25. Спробувати налити менше води, ніж вказано і увімкнути чайник
26. Спробувати підняти пустий чайник за ручку
27. Спробувати підняти, наповнений максимальною кількістю води, чайник за ручку
28. Спробувати підняти чайник за кришку
29. Перевірити чи працює індикатор, поки чайник увімкнутий
30. Перевірити чи працює індикатор, поки чайник вимкнутий
31. Перевірити чи об’єм енергії, що споживається не перевищує вказаний
32. Перевірити чи після увімкнення чайника не вимикаються запобіжники на електрощиті
33. Перевірити чи об’єм, вказаний на індикаторі відповідає реальному об’єму
34. Перевірити чи фільтр не пропускає накип під час наливання води у чайник
35. Перевірка документації електрочайника – інструкції користувача, технічного паспорта
36. Спробувати зламати чайник шляхом кидання його з висоти 1,5 метра